{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程清单","index":0,"n_rows":90,"n_cols":7,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,0,14,6],[15,0,15,6],[16,0,16,3],[16,4,16,6],[17,0,17,6],[18,0,18,3],[18,4,18,6],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,4],[19,5,21,5],[19,6,21,6],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,0,35,6],[36,0,36,6],[37,0,37,3],[37,4,37,6],[38,0,38,6],[39,0,39,3],[39,4,39,6],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,4],[40,5,42,5],[40,6,42,6],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,0,58,6],[59,0,59,6],[60,0,60,3],[60,4,60,6],[61,0,61,6],[62,0,62,3],[62,4,62,6],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,65,2],[63,3,65,4],[63,5,65,5],[63,6,65,6],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,0,78,6],[79,0,79,6],[80,0,80,3],[80,4,80,6],[81,0,81,6],[82,0,82,3],[82,4,82,6],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,2,85,2],[83,3,85,4],[83,5,85,5],[83,6,85,6],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[90,3,90,4],[91,3,91,4],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[94,3,94,4],[95,3,95,4],[96,3,96,4],[97,3,97,4],[98,3,98,4],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[105,3,105,4],[106,3,106,4],[107,3,107,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[110,0,110,6],[111,0,111,6],[112,0,112,3],[112,4,112,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程清单"]
["工程名称：广东省惠州军粮区域配送中心（军粮应急加工厂)卸粮坑原粮仓及P113仓间通道钢结构罩棚安装工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[]
[null,null,"军粮应急加工厂卸粮坑：(237.5㎡)"]
[1,"010603001002","钢柱","1.钢材品种、规格:钢柱(GZ1）HM390*300*10*16 （Q235）\n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",9.27]
[2,"010603001003","钢柱","1.钢材品种、规格:钢（GZ2）HN350*175*7*11 （Q235））\n \n2.制作、吊装、安装",null,"t",1.88]
[3,"010604001004","钢梁","1.钢材品种、规格:轧制H型钢，钢梁：HN350*175*7*11（Q235） \n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",2.48]
[4,"010606001002","钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:轧制型钢,材质Φ96*3.5焊管（Q235B）\n \n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.97]
[5,"010603001005","门柱、门梁","1.钢材品种、规格:[20a槽钢（Q235B））\n\n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.98]
[6,"010606013001","零星钢构件","节点板：制作|、安装",null,"t",0.88]
[7,"010606001003","钢柱间支撑","1.钢材品种、规格:轧制型钢,材质Φ96*3.5焊管（Q235B）\n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",1.11]
[8,"010606001004","钢柱间支撑","1.钢材品种、规格:轧制型钢,材质Φ20钢筋（Q235B）\n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.32]
[]
[]
[]
["工程清单"]
["工程名称：广东省惠州军粮区域配送中心（军粮应急加工厂)卸粮坑原粮仓及P113仓间通道钢结构罩棚安装工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[]
[9,"010606002001","屋面钢檩条","1.钢材品种、规格:C200*70*20*2.5\n2.制作、吊装、安装",null,"t",1.32]
[10,"010606002003","墙面钢檩条","1.钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 \n2.制作、吊装、安装",null,"t",4.77]
[11,"010606001005","钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:Φ12钢（Q235B）\n \n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.37296]
[12,"010606001006","钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:Φ30*2.5钢管（Q235B）\n \n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.081408]
[13,"010606001007","钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:L50*50*3.0（Q235B）\n \n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.12815]
[14,"粤010609001001","钢结构构件除锈","1..除锈方法:喷砂除锈sa2.5级",null,"T",17.89]
[15,"010901002004","保温隔热屋面","1.型材品种、规格、颜色:屋面瓦0.6MM厚+100MM厚岩棉夹芯板\n2.制作、安装(含配件)",null,"m2",238]
[16,"010901002009","墙面彩钢板","1.型材品种、规格、颜色:0.6MM厚+50MM厚岩棉夹芯板\n2.制作、安装(含配件)",null,"m2",845]
[17,"010901002010","女儿墙内瓦","1.型材品种、规格、颜色:0.426MM压型板\n2.制作、安装(含配件)",null,"m2",115]
[18,"穗010606014003","水槽","1.型材品种、规格:规格见建施图；1.5厚 SUS304#",null,"m2",39.672]
[19,"010902004001","屋面排水管","1.排水管品种、规格:Φ100",null,"m",86]
[20,"010901001001","彩钢板收边包角","1.型材品种：0.426厚彩钢板\n2.颜色：浅灰色",null,"m2",104.37]
[21,"080206013003","化学螺栓","化学螺栓",null,"个",32]
[]
[]
[]
["工程清单"]
["工程名称：广东省惠州军粮区域配送中心（军粮应急加工厂)卸粮坑原粮仓及P113仓间通道钢结构罩棚安装工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[]
[22,"080206013004","高强度螺","10.9级  M24/M20",null,"个",96]
[23,"010516001004","预埋锚栓","M27x710mm",null,"个",48]
[24,"080206013005","预埋螺栓","C级  M12~M20",null,"个",680]
[25,"010516001001","预埋钢柱用剪力钉","1.螺栓种类:剪力钉\n2.规格:Φ16X100，pcs",null,"个",8264]
[26,"010803001001","金属卷帘(闸)门","1.门代号及洞口尺寸:\n2.门材质:不锈钢卷帘门\n3.启动装置品种、规格:卷帘门电动装置",null,"m2",60]
[27,"010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1.窗代号及洞口尺寸:\n2.框、扇材质:铝合金推拉窗\n3.玻璃品种、厚度:6透明玻璃",null,"m2",12.2]
[null,null,"设备栈桥侧墙"]
[28,"010603001006","方通柱","1.钢材品种、规格:方通柱    口150*150*4.0 （Q235）\n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.44]
[29,"010604001005","钢梁","1.钢材品种、规格:轧：口80*40*3.0（Q235） \n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.33]
[30,"010901002011","墙面彩钢板","1.型材品种、规格、颜色:0.5MM厚+50MM厚岩棉夹芯板\n2.制作、安装(含配件)",null,"m2",60]
[31,"010606013002","零星钢构件","节点板：制作|、安装",null,"t",0.22]
[32,"粤010609001002","钢结构构件除锈","1..除锈方法:喷砂除锈sa2.5级",null,"T",0.99]
[null,null,"钢结构通道"]
[33,"080206013006","化学螺栓","化学螺栓",null,"个",132]
[34,"080206013007","高强度螺","10.9级  M24/M20",null,"个",66]
[]
[]
[]
["工程清单"]
["工程名称：广东省惠州军粮区域配送中心（军粮应急加工厂)卸粮坑原粮仓及P113仓间通道钢结构罩棚安装工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[]
[35,"080206013008","预埋螺栓","C级  M12~M20",null,"个",300]
[36,"010604001006","钢梁","1.钢材品种、规格:轧制H型钢，钢梁：H400*200*8*12（345B） \n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",3.93]
[37,"010606013003","牛腿","牛腿：制作|、安装  (Q235B)",null,"t",0.32]
[38,"010604001007","钢梁","1.钢材品种、规格:轧制H型钢，钢梁：HN346*174*6*9（Q235B） \n\n2.制作、吊装、安装",null,"t",3.7]
[39,"010606013004","零星钢构件","节点板：制作|、安装",null,"t",0.56]
[40,"010606002004","屋面钢檩条","1.钢材品种、规格:C180*60*20*2.0\n2.制作、吊装、安装",null,"t",2.31]
[41,"010606001008","钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:Φ12钢（Q235B）\n \n2.制作、吊装、安装",null,"t",0.078144]
[42,"010901003001","屋面彩钢板","1.阳光板品种、规格:屋面彩钢板\n2.型号：0.426mm厚840型彩钢板",null,"m2",450]
[43,"010901001002","彩钢板收边包角","1.型材品种：0.426厚彩钢板\n2.颜色：浅灰色",null,"m2",42.6]
[44,"穗010606014004","水槽","1.型材品种、规格:规格见建施图；2厚 镀锌钢板",null,"m2",38.448]
[45,"010902004002","屋面排水管","1.排水管品种、规格:Φ100",null,"m",99]
[46,"粤010609001003","钢结构构件除锈","1..除锈方法:喷砂除锈sa2.5级",null,"T",10.89]
[]
[]
[]
["工程清单"]
["工程名称：广东省惠州军粮区域配送中心（军粮应急加工厂)卸粮坑原粮仓及P113仓间通道钢结构罩棚安装工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量"]
[]
[]
[47,"011405001001","防火油漆（钢结构梁、柱、屋架）","喷涂醇酸防锈底漆，厚度不小于75μm;中涂漆及面漆现场涂刷，厚度应不小于50μm;油漆涂膜总厚度不小于125μm;防锈漆底漆及面漆醇酸磁漆 各一遍",null,"m2",108.7]
[null,null,"措施项目"]
[48,"粤011701008001","综合钢脚手架",null,null,"m2",237.5]
[49,"粤011701008003","综合钢脚手架",null,null,"m2",450]